


1. Ouvrez le logiciel de mise à niveau USB et changez la langue en anglais







2、Sélectionnez le type CONFIG, chargez le fichier config\_VHD\_120\_HDMI\_EN.ini.tar.gz




3、Cliquez sur Upgrade et attendez la fin du chargement du fichier.







4、Sélectionnez le type MTD et sélectionnez le fichier se terminant par .img




5、Cliquez sur Mettre à niveau, cliquez sur OK lorsque la boîte de dialogue apparaît








6、Attendez 5 à 8 minutes, mise à jour terminée, cliquez sur OK



Pour tester cette version, vous devez désactiver H264. Vous pouvez le faire à partir du menu. Veuillez vous référer à l'image ci-dessous :







Désactiver-le